**Technický opis drobnej stavby do 25 m2**

Murovaná chatka na betónovej platni: rozmery 4x4,5 m, z pálenej tehly hr. 25 na P+D Britterm, izolácia a dlažba. Komín s kozubom, jednoizbová, dve plastové 5 komorové okná. V podkroví podlaha z masívnych dosiek, 1 okno, obitie interiéru strechy OSB doskami. Sklopné drevené schody do podkrovia osadené v interiéri. Sedlová strecha s tepelnou izoláciou a paropriepustnou fóliou z drevenej konštrukcie. Latovanie pre uchytenie plechovej strechy a odkvapov. Zavedená elektrina do rozvodovej skrine, v drážkach vedené káble, zásuvka a vypínač.

Drevená terasa: rozmery 1,5x4,5 m, zabetónované pätky pre nosné stĺpy strechy.