**Cenová nabídka**

Sokl

- nalepení extrudovaného polystyrenu tl.12 cm 30 m2

- natažení výztužné vrstvy (Vertex R 117, lepidlo KVK Multikleber) 18 m2

Operky (Podbití)

- lepení fasádního polystyrenu tl. 5cm na desky Cetris

- kotvení (vruty + plastové talířky)

- natažení výztužné vrstvy (perlinka Vertex 117, lepidlo Baumit Duocontact, PVC roh Vertex s perlinkou)

- penetrace (Baumit Uniprimer)

- fasáda (Baumit silikontop 1,5 bezpříplatkový odstín 4-9)

50 m2

Fasáda

- lepení fasádního polystyrenu tl.12cm na stávající 5 cm vrstvu

- natažení výztužné vrstvy (perlinka Vertex 117, lepidlo Baumit Duocontact)

-penetrace (Baumit Uniprimer)

- fasáda (Baumit silikontop 1,5 bezpříplatkový odstín 4-9)

134 m2

Obklad na fasádu a sokl

- lepení obkladu (lepidlo KVK Multikleber)

- spárování a tmelení

51 m2

Okolo oken požadujeme dilatační lišty. Dům je nízký, bude stačit jen nízké lešení na aplikaci.

Polystyren požadujeme EPS 100 F s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti izolačního

materiálu λd : 0,037 W.m-1.K-1.

.................................................................................................................................

Celkem