2745

1405

zeď

4190

2600

5960

žlab, svod do spodní a nebo vymyslet plech tak, aby to teklo na probíhající střechu k spodnímu žlabu

3385

komplet oplechování, trapézový hnědý plech + žlaby a svody

žlab + svod