**Specifikace rekonstrukce – práce stavebního charakteru, aktuální poptávka**

1) rekonstrukce bytu 3 + 1 v přízemí domu (podzim 2021)

2) půdní vestavba podkrovního bytu 110, 6 m2 o dispozici 2+kk nad bytem v přízemí (**1. část**)

**1)**

Zazdění okénka nad dřezem v kuchyni;

Zvětšení okenního otvoru v sociálním zařízení, osazení nové výplně okenního otvoru (silná kamenná zeď);

Rozšíření dveřního otvoru mezi kuchyní a jídelnou, uložení překladu, osazení dvoukřídlových dveří se zárubní (cihelná zeď);

Vybourání příčky v sociálním zařízení k zadní stěně na celou šířku klenebního pasu (tím se zvětší jeho plocha);

Vestavba WC do prostoru sociálního zařízení podle výkresu sociálního zařízení v měř. 1:50;

Vybourání podlahy v kuchyni a sociálním zařízení;

Stavební práce související s novými rozvody sítí (elektřina, voda, odpady, plyn, topení);

Stavební práce související s přípravou přípojek pro půdní vestavbu (elektřina, voda, odpad, topení); koordinovaná spolupráce se specialistou vedení sítí;

Stavební práce související s instalací zařizovacích předmětů, obklady v kuchyni a sociálním zařízení;

Podlaha a dlažba po instalaci podlahového topení v kuchyni a sociálním zařízení (22 m2);

Dokončovací práce stavební.

**2)**

Šikmé podhledy půdní vestavby (tepelná izolace, sádrokarton);

Přizdívka a tepelná izolace štítové a požární zdi;

Zazdívka otvorů v půdní nadezdívce do dvora, částečná zazdívka okenního otvoru na schodech na půdu;

Zhotovení příček v půdním prostoru ze zdiva YTONG;

Zastropení nad ložnicí a sociálním zařízením;

Zhotovení podlahy zatím bez finální vrstvy (skladba podlahy bude specifikována);

Instalování dveří se zárubněmi v půdní vestavbě (3 ks v příčkách, 1 dveře v požární zdi);

Povrchová úprava komínového tělesa v obytném prostoru.