Zateplenie

Lokalita: Levice, Kalinčiakovo

Obvodový plášť cca 200m2 – EPS F hr. 160mm

Plochá strecha – keramický strop 9,4 m2 fóliou Aluthermo Quattro hr 10mm

Sokel po obvode EPS 150 S hr. 160mm

Šírka budovy: 7,72m

Dľžka budovy: 17,81m

Výška budovy: 6,4m

Termín realizácie jún 2024



