Výměna špaletových oken za plastová v rodinném domě:

- vybourání starých špaletových oken,
- osazení nových oken,
- osazení nových vnějších parapetů,
- bez vnitřního zapravení.

6x	š = 180 cm	dvoukřídlé
	v = 135 cm

1x	š = 100 cm	jednokřídlé
	v = 130 cm

1x	š = 100 cm	balkonové dveře
	v = 190 cm

2x	š = 55 cm	jednokřídlé
	v = 115 sm

1x	š = 60 cm
	v = 65 cm

1x	š = 50 cm	střešní okno
	v = 75 cm

1x	š = 250 cm	trojkřídlé okno na verandě, boční okna pevná, prostřední otevíravé
	v = 140 cm