Zdivo do ulice a do dvora je přibližně 90 cm nad stávající podlahou.
    Předpoklad byl zabetonovat (nový) věnec a nad to nadezdít.
    Stenu od severu (ze strany obchodu) by melo byt mozne odbourat, a prirazit novou stenu k te puvodni
    Stena od jihu - nad sousedovic stavbou (v horní části poměrně tenký cca 15cm + nosné sloupky).
        Tu bych chtěl odbourat. Otazka buď do výšky uliční zdi, nebo k podlaze? Pokud k podlaze tak si vyresim tepelne izolacni vlastnosti zdiva, ale neudelam venec. Nebo venec ale musel bych puvodni zdivo zateplit
    Odbourání k podlaze ze strany ulice nebude asi možné (ve zdi jsou uchycené konzole eonu - to bych s nima ale nějak prodiskutoval, co s tím). Do vašich panelů se mi to moc uchycovat nechce (asi nebude ani jak).
    Nestitové zdi jsou zateplené 18 cm sedého EPS. Předpokládám, že bychom na nestitových zdech stavěli panely zároveň s původní zdí a ten 18 cm odskok by se musel opět dolepít EPS (byť by nemusel být kvůli izolačním vlastnostem šedý). Předpokládané oddělení dilatace původní stavby od nástavby. Případně trochu vynést směrem ven, opláštění rovněž něco zabere, tak by se dolepoválo.

    Proti projektu v příloze bych chtěl místo vikýře normální podkroví bez střešních oken, tedy plná výška obytných místností (může být snížena).
    Vázníkovou střechu s nízkým sklonem (co nás rozumně pustí možnosti vázníků) - tak aby se vešlo na strop 40 cm izolace (či o chlup více).
        konstrukci strechy lze udelat i z tech stropnich I nosniku
        S tím, že by mezi ně šla striknout izolace a SDK podhled by mohl být v jedné rovině s vazníky (tedy snazší pro návazné práce), to je k diskuzi
        Nebo standardní vazník, pak je otázka umístění izolace (ale to je spíš na projektanta).
    Počítejte se zatížením konstrukce plechovou krytinou, ale především s instalací FVE (cca 30 kg/m2) + v severovýchodní části (nad schody) s prulezem na strechu.
    proti pojektu me napadlo jeste vytahnout (formou balkonu) koupelnu s wc podobne jako je v patre - tim bych ziskal par uzitecnych m2 v hornim byte, musela by se rozsirit podlaha (vytahnout z pudorysu hlavni budovy)