
Kruhová vířivka bílá/barevná s přelivem - akrylátová hladká



Technické parametry vířivé vany v provedení :  
• Rozměry průměr 2080 x 1000 (hl) mm !!!! nemůže být větší !!!!!  
● Celkem 4-5 míst k sezení  
● Základní hmotnost 200kg prázdná, objem 1350l  
● Celkem 21 hydromasážních trysek  
● 24 vzduchových trysek  
● 2x hydromasážní čerpadlo GECKO FLO-MASTER - 3HP (2,25kW)  
● 1x vzduchové čerpadlo 700W  
● 1x cirkulační čerpadlo PREVA s předfiltrem 330W  
• 1x nerezové GECKO topné těleso 3,0 kW  
• Barevný ovládací panel in.k806 s českým menu a řídící jednotka IN.YE-5 – GECKO  
• Antibakteriální akrylát   
• Samostatná nerezová konstrukce skeletu vířivky  
• 10× malé LED diody (7 barev)  
• 1× velké LED osvětlení  
Záruční podmínky:  
• 2 roky pro veřejné provozování a právnické osoby  
Stavební připravenost:  
• Připojení 400V/50Hz – jistič 16A/3/C s proudovým chráničem, el. kabel CYKY 5Cx2,5 +  
samostatný žlutozelený zemnící drát.  
• Zpevněné podloží po celé ploše vany (zatížení 380kg/m2)  
Cena:  
Vířivka - výbava - …………………   
Ozonátor CMP -……………………  
Automatické hlídání hladiny vody – elektromagnetický ventil- …………  
Termostatický směšovač vody 35-60°C - ……………………..  
Filtrační nádoba TOP 500 vč. náplně ZEO PURE - …………………….  
PP vyrovnávací nádrž – atyp – zapracovaná do schodů - ……………….  
Vrchní odnímatelný termokryt - ……………………….  
Přídavný ovládací panel in.k - ……………………….  
Montáž a zaškolení - …………………………………..  
Dopravné PE – místo montáže zdarma  
Cena celkem bez DPH - ………………………………

ASIN AQUA® - ………………………….  
Profi

Celkem : ……………………………..Kč bez DPH