Kreisinger Pavel

11.9.2021

**Poptávka plastových oken bez montáže.**

**1. Základní verze - bílá uvnitř i zvenčí, prostupnost max. 1,2 W/m2K, min. dvojsklo, zaoblené okraje, bílá klika, rozpis podrobné specifikace nabídnutých oken**

1ks 1850 x 550 sklopné

2ks 1850 x 550 fixní

2ks 900 x 900 otvírací + sklopné

**2. Polobarevná verze - bílá uvnitř, barva zvenčí, prostupnost max. 1,2 W/m2K, min. dvojsklo, zaoblené okraje - barva Walnuss amaretto či třešeň něco v tomto odstínu, bílá klika, rozpis podrobné specifikace nabídnutých oken**

1ks 1850 x 550 sklopné

2ks 1850 x 550 fixní

2ks 900 x 900 otvírací + sklopné