**Poptávka po dodání a montáži krovu na parkovací stání a navazující zahradní sklad.**

Jedná se o dodání a montáž dřevěného krovu pro kryté stání pro dva osobní vozy s navazujícím obezděným zahradním skladem. Je požadováno účelné a ekonomické řešení.

**Základy:**

Základy tvoří celkem devět patek o půdorysu 40x40 cm tvořené bedněním s armaturou a vyplněné betonem. Betonové základy patek jsou založeny v hloubce 80 cm. Patky jsou vyznačeny na půdorysu v příloze. Na patkách jsou vystavěny sloupky z tvárnic betonových 40 x 40, s armaturou a vyplněné betonem. Výška šesti sloupků pro pozednice je od nuly 200 cm a tří středových sloupků pro vaznici je 325 cm. Rozteče patek jsou uvedeny v příloze na schématu půdorysu, kde je uveden i bokorys.

**Konstrukce krovu:**

Konstrukce krovu bude postavená na devíti nosných sloupcích. Konstrukce klasického krovu s kleštinami bude sedlová, pohledová. Volba síly krokví, pozednic, vaznice atd. je ponechán na dodavateli.

**Štíty:**

Bednění 2,5 cm OSB deskou je požadováno u štítu na západní straně sedlové střechy nad zdí skladu a na východní straně skladu nad zdí tak, aby sklad byl v krovu uzavřený. Východní štít stání bude otevřený a pohledový, neboť tato část slouží jako kryté stání aut. Zdi skladu jsou nenosné, příčkové. Nosné jsou vždy jenom základové patky.

Přesah štítů: 20 cm

**Ostatní:**

Strop bude bez bednění a folie, otevřený v celé ploše krovu.

Sklon střechy: 22 stupňů (podle střechy rodinného domu)

Krytina: betonové tašky, zatížení jenom krytinou.

Přesah krokví: bude šikmý, pohledový s přesahem 25 cm.

Objednatel nepožaduje pochozí strop ani revizní lávky.

Rozteče základových patek jsou uvedeny ve výkresu půdorysu. V případě potřeby jakéhokoliv vyjasnění zadání, prosím kontaktujte níže objednatele na telefonu nebo e-mailu.

Jindřich Burian

Platinová 608

330 08 Zruč-Senec

Mobil: 704 410 073

E-mail: brianvedo@centrum.cz