Zasíťování 6 lodžií jedním pruhem sítě proti holubům (+ demontáž stávající sítě včetně vodících a kotvících prvků), síť s oky proti holubům, kvalitní vodící a kotvící prvky do nezateplené fasády, instalace z lodžií.

Jedná se o bytový panelový dům typu G 57 z roku 1961. Balkony nejsou zateplené.

Prosíme o uvedení materiálu sítě, vodících a kotvících prvků. Záruka.