Poptávka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POLOŽKA** | **M.J.** | **MNOŽSTVÍ** |
|
| demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm | bm | 288 |
| Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm | bm | 24 |
| Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32x4,4 mm | bm | 80 |
| Potrubí vodovodní plastové PPRCT Faser HOT svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm | bm | 104 |
| Potrubí vodovodní plastové PPRCT Faser HOT svar polyfuze PN 20 D 32x5,4 mm | bm | 80 |
| izolace potrubí z pěnového polyetylenu 22x6 mm, uchyceno sponou | bm | 24 |
| izolace potrubí z pěnového polyetylenu 32x6 mm, uchyceno sponou | bm | 80 |
| izolace potrubí z pěnového polyetylenu 22x15 mm, uchyceno sponou | bm | 104 |
| izolace potrubí z pěnového polyetylenu 35x15 mm, uchyceno sponou | bm | 80 |
| Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm | ks | 4 |
| Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka svar polyfuze PN 20 D 32x5,4 mm | ks | 4 |
| ventil přímý G1/2 se dvěma závity | ks | 48 |
| kotvení potrubí | kpl | 4 |
| šroubení mosazné k vodoměrům včetně přechodky | ks | 48 |
| dopojení vodoměru | ks | 48 |
| zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | bm | 228 |
| Ztížená montáž v bytovém jádře, případná demontáž a moontáž zákrytové desky | ks | 24 |
| přípomocné práce | hod | 12 |
| případné uzemnění u stoupaček- cena za 1 byt | ks | 0 |
| **ostatní** |  |  |
| odvoz a likvidace odpadu | sada | 1 |
| přesun hmot na stavbě | sada | 1 |
| doprava | sada | 1 |
| VRN , režijní náklady | sada | 0 |