|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 3705x2550mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Jednodílné okno FIX  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 8ESG-12-8ESG-12-8ESG Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  |   |
| Křídlo:  |   |
| Klika:  |   |
| OP  | POHLED VENKOVNÍ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 4510x2595mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | HS portál  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 6ESG-16-6ESG-16-6ESG Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-77 HS   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-77 HS   |
| Klika:  | KLIKA okenní secustic  |
| OP  | POHLED VENKOVNÍ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2610x1330mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis:  | Dvoudílné okno OS/FIX  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA okenní secustic  |
| 1NP pokoj  | POHLED VENKOVNÍ Rozměr bez podkladového profilu 30mm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1400x2330mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis:  | Vstupní dveře  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO matné 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování Motorové kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N 1x předsazený panel  |
| Klika:  | KLIKA / MADLO 1400  |
| vstup  | POHLED VENKOVNÍ OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2920x650mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Dvoudílné okno FIX/OS  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO MATNÉ 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA okenní secustic  |
| chodba  | POHLED VENKOVNÍ Rozměr bez podkladového profilu 30mm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 670x2170mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Jednodílné okno O  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO MATNÉ 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N HLINÍKOVÝ PRÁH  |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| Chodba  | POHLED VENKOVNÍ OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 6238x1210mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Sestava oken  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| 2NP  | POHLED VENKOVNÍ OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1960x2175mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | HS portál  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-77 HS   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-77 HS   |
| Klika:  | KLIKA special HS  |
| 2NP  | POHLED VENKOVNÍ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 670x2130mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis:  | Jednodílné okno FIX  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N HLINÍKOVÝ PRÁH  |
| Kování:  |   |
| Křídlo:  |   |
| Klika:  |   |
| 2NP  | POHLED VENKOVNÍ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 970x2130mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Jednodílné okno FIX  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N HLINÍKOVÝ PRÁH  |
| Kování:  |   |
| Křídlo:  |   |
| Klika:  |   |
| 2NP  | POHLED VENKOVNÍ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2690x690mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Dvoudílné okno OS/FIX  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| 2NP koupelna  | POHLED VENKOVNÍ Rozměr bez podkladového profilu 30mm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1340x690mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Jednodílné okno FIX  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  |   |
| Křídlo:  |   |
| Klika:  |   |
| 2NP koupelna  | POHLED VENKOVNÍ Rozměr bez podkladového profilu 30mm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2470x750mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Dvoudílné okno FIX/OS  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| garáž  | POHLED VENKOVNÍ Rozměr bez podkladového profilu 30mm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 3230x2175mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis:  | HS portál  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-77 HS   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-77 HS   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| garáž  | POHLED VENKOVNÍ Rozměr bez podkladového profilu 30mm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1970x740mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Základní popis:  | Dvoudílné okno OS/FIX  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| garáž  | POHLED VENKOVNÍ Rozměr bez podkladového profilu 30mm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 980x2085mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis:  | Vstupní dveře  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO MATNÉ 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování 4 body zamykání  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| Garáž vstup  | POHLED VENKOVNÍ OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 910x2085mm  |  | Stavební otvor:  |

Položka: 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis:  | Vstupní dveře  |
| Barva exteriér/interiér  | Oboustranně RAL7016  |
| Sklo:  | Izolační TROJSKLO MATNÉ 4-18-4-18-4 Ug=0,5 Ug=0,5 Teplý rámeček  |
| Rám:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Kování:  | Německé kování 4 body zamykání  |
| Křídlo:  | ALUPROF MB-79 N   |
| Klika:  | KLIKA / KLIKA  |
| Garáž chodba  | POHLED VENKOVNÍ OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ   |