|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 3705x2550mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Jednodílné okno FIX |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  8ESG-12-8ESG-12-8ESG  Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: |  |
| Křídlo: |  |
| Klika: |  |
| OP | POHLED VENKOVNÍ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 4510x2595mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | HS portál |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  6ESG-16-6ESG-16-6ESG  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-77 HS |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-77 HS |
| Klika: | KLIKA okenní secustic |
| OP | POHLED VENKOVNÍ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2610x1330mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Dvoudílné okno OS/FIX |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA okenní secustic |
| 1NP pokoj | POHLED VENKOVNÍ  Rozměr bez podkladového profilu 30mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1400x2330mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Vstupní dveře |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO matné  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování Motorové kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N 1x předsazený panel |
| Klika: | KLIKA / MADLO 1400 |
| vstup | POHLED VENKOVNÍ  OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2920x650mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Dvoudílné okno FIX/OS |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO MATNÉ  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA okenní secustic |
| chodba | POHLED VENKOVNÍ  Rozměr bez podkladového profilu 30mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 670x2170mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Jednodílné okno O |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO MATNÉ  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N HLINÍKOVÝ PRÁH |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| Chodba | POHLED VENKOVNÍ  OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 6238x1210mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Sestava oken |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| 2NP | POHLED VENKOVNÍ  OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1960x2175mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | HS portál |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-77 HS |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-77 HS |
| Klika: | KLIKA special HS |
| 2NP | POHLED VENKOVNÍ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 670x2130mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Jednodílné okno FIX |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N HLINÍKOVÝ PRÁH |
| Kování: |  |
| Křídlo: |  |
| Klika: |  |
| 2NP | POHLED VENKOVNÍ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 970x2130mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Jednodílné okno FIX |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N HLINÍKOVÝ PRÁH |
| Kování: |  |
| Křídlo: |  |
| Klika: |  |
| 2NP | POHLED VENKOVNÍ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2690x690mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Dvoudílné okno OS/FIX |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| 2NP koupelna | POHLED VENKOVNÍ  Rozměr bez podkladového profilu 30mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1340x690mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Jednodílné okno FIX |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: |  |
| Křídlo: |  |
| Klika: |  |
| 2NP koupelna | POHLED VENKOVNÍ  Rozměr bez podkladového profilu 30mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 2470x750mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Dvoudílné okno FIX/OS |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| garáž | POHLED VENKOVNÍ  Rozměr bez podkladového profilu 30mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 3230x2175mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | HS portál |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-77 HS |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-77 HS |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| garáž | POHLED VENKOVNÍ  Rozměr bez podkladového profilu 30mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 1970x740mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Dvoudílné okno OS/FIX |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| garáž | POHLED VENKOVNÍ  Rozměr bez podkladového profilu 30mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 980x2085mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Vstupní dveře |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO MATNÉ  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování 4 body zamykání |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| Garáž vstup | POHLED VENKOVNÍ  OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr rámu: 910x2085mm |  | Stavební otvor: |

Položka: 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní popis: | Vstupní dveře |
| Barva  exteriér/interiér | Oboustranně RAL7016 |
| Sklo: | Izolační TROJSKLO MATNÉ  4-18-4-18-4 Ug=0,5  Ug=0,5 Teplý rámeček |
| Rám: | ALUPROF MB-79 N |
| Kování: | Německé kování 4 body zamykání |
| Křídlo: | ALUPROF MB-79 N |
| Klika: | KLIKA / KLIKA |
| Garáž chodba | POHLED VENKOVNÍ  OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ |