Výměna plynového kotle v rodinném domě.

Plynový kondenzační kotel 25 kW včetně regulace, demontáž, montáž, uvedení do provozu.

Odkouření na střechu, délka cca 4 m, revize komínu.

Napojení na plyn, vně na domě HUP, odtud cca 3 m plynové ocelové potrubí, revize plynu.

Kotel topí do radiátorů a do podlahy, podlahové topení má pod kotlem rozdělovač s termostatickou hlavou a samostatným čerpadlem.

Kotel ohřívá TUV, dnes jeden výstup z kotle a trojcestný ventil pod kotlem, 300 l bojler BUDERUS, pokud možno bojler bych neměnil.

Regulace ovládá solární systém pro ohřev TUV BUDERUS, pokud možno čerpadlo solárního systému bych neměnil.

V obýváku je pokojový termostat.

Venkovní teplotní čidlo.

Teplotní čidla v bojleru.

Instalační materiál voda, plyn, topení, elektro.

Práce, doprava.