**Nezávazná poptávka dodávky plastových oken**

* včetně montáže, zednického zapravení, demontáže starých dřevěných dvojdílných oken, vč. bílých parapetních desek, vč. vnějších kovových parapetů ( vyjma balkonových dveří ), dvojsklo ( balkonové dveře variantně bezpečnostní dvojsklo/trojsklo + bezpečnostní zámek na klíč – zabezpečení RC2 ), vč. vnitřních horizontálních žaluzií, balkonové dveře vč. vnější bílé rolety ( systém Radix ) a sítě proti hmyzu
* pro byt ve zvýšeném přízemí činžovního domu ( balkonové dveře orientovány na SZ do zahrady ), ložnice SZ, obývák a kuchyně S
* rovný profil ( s ohledem na osvit v přízemí úzký )
* bílá barva
* dodávka a montáž v termínu mezi 18.7. 26.8.2022
1. kuchyň - dvoudílné okno s vyklápěcí větračkou, dvojsklo čiré, síť proti hmyzu, žaluzie :    rozměr okna 131 x 145 cm

parapetní deska š. 20

1. obývák – trojdílné okno s větračkou, dvojsklo čiré, žaluzie, parap.deska š.20,    206,5 x 145
2. ložnice – trojdílné okno s větračkou, dvojsklo čiré, žaluzie, síť proti hmyzu do 1/3 okna s větračkou, parap.deska š.20    207,8 x 145
3. pokojík – balkonové dveře dvojdílné s větračkou, variantně bezpečnostní dvojsklo/trojsklo, bezpečnostní zámek jednostranný s vložkou se zamykáním na klíč, odnímatelná síť proti hmyzu 234,5 x 131

vnější bílá horizontální roleta ( systém Radix ), ovládání mechanické

1. koupelna - malé okénko vyklápěcí cca 19 x 48,3 ( i jiný standardní vyráběný rozměr, díra ve světlíku)
2. WC – malé okénko vyklápěcí (cca 27 x 56 cm, i jiný standardní rozměr )