V rámci rekonstrukce se bude jednat o následující činnosti:
Koupelna
- výměna dlažby a obkladů dle dodaného grafického návrhu (v současné době se zpracovává, nicméně pro Vás asi důležitá informace, že obklad bude do výšky 2,1 m)
- výměna vany včetně baterie
- výměna podhledů včetně povrchové úpravy
- wc mísa bude vyměněna, splachovací zařízení zůstává
- umyvadla zůstávají, jen s výměnou baterií
- instalace koupelnového žebříku
- proražení zdi pro aktivní větrání (na domluvě)
Dispozice místnosti zůstane stejná. Zdi jsou tvořeny ze SD a itongu. Prosím také o případné nacenění demolice současného stavu.
Samostatné wc
- výměna dlažby a obkladů dle dodaného grafického návrhu (v současné době se zpracovává, nicméně pro Vás asi důležitá informace, že obklad bude do výšky 1,5 m)
- výměna mísy, splachovací zařízení zůstává
- výměna umyvadla včetně baterie
Dispozice místnosti zůstane stejná. Zdi jsou z itongu. Prosím také o případné nacenění demolice současného stavu.
Další práce:
Vybourání dveří v nosné zdi:
- vybourání dveří v nosné zdi v rozměru cca 90x200 cm
- pravděpodobně překlad elektřiny
- ocelový překlad
- začištění
Výmalba ve všech pokojích: cca 145 m2
Pokládka dlažby v předsíni:
- cca 15 m2
- sokly cca 15 m
- včetně odstranění původní dlažby
Zednické práce:
- odstraňován prasklin (můžeme vést jako vícepráce, není nutné zahrnovat do kalkulace)
- vysekání drážky cca 1,5 m dlouhé ve stropu pro kabel ke světlům včetně začištění