Realizace

1) Na příčku nalepit z obou stran desky Fermacell tl. 12,5 nebo 15mm, pomocí lepící malty (materiál Fermacell bude upřesněn),

mezi deskami nechat potřebnou spáru +/-6 mm a po vyzrání lep. malty spáry vytmelit a přebrousit.

Z jedné strany pak přidat ještě jednu vrstvu desek Fermacell, která se k první vrstvě připevní vruty (délka vrutu Fermacell dle síly použitých desek 22 nebo 30 mm).

2)  Na záklop stropu (pouze na vodorovnou část bez šikmin) se přidá 1 vrstva desek Fermacell. Kotvení do stávajícího roštu z CD profilů přes stávající SDK desky, budou potřeba delší vruty. Na styku stropu a šikminy nechat jen seříznutou hranu desky. Tento kout vytmelit s použitím flexibilní pásky do tmelu. V koutě mezi stropem a stěnami použít flexibilní pásku do tmelu. Spáry opět vytmelit a přebrousit.

Přetmelit celý povrch - kvalita Q3

**Rozměry obkladu:**

Délka zděné příčky 3,6m, výška příčky 2,5m, výsledná plocha x 2 (z jedné strany budou 2 vrstvy), šířka obkládaného stropu 2,16 m, délka stropu +/- 4m, výsledná plocha x 2 (jsou 2 místnosti).