**Popis držáku na vnějši klimatizační jednotku**

1. **Váha klimatizační jednotky: 33 kg**
2. **Obdélníkový rám z uzavřeného profilu = jekl, cca 30 x 60 mm**
3. **Ve vrchní straně rámu zavařeny matice M10 (4 kusy)**

**(Rozteč středů matic: 570 x 320 mm)**

1. **Zespodu obdélníkového rámu uprostřed kratších stran navařena trubka**

**průměr cca 60 mm (dle použitého jekl profilu obdélníkového rámu)**

1. **Na druhé straně trubky (než je navařena k jeklovému rámu) navařit plocháč cca 120 x 60 x 6 mm**

**Žádné z rozměrů nejsou podstatné. Jediné podstatné je rozteč středů matic: 570 x 320 mm.**