Okno 3-křídlé

Specifikace:

Materiál: Dřevo - Sibiřský modřín  
Lazura: Modřín

Rozdělení okna: 3-křídlé viz. Obrázek

Rozdělení okna: 2 x sloupek

Rozdělení okna 3 x křídlo

Profil: IV92W

Sklo: Trojsklo – Zvukově izolační 41 dB

Důležité!!!! Rozšiřující profily – po obou stranách 100 mm

Důležité!!!! Rozšiřující Profil – na vrchní straně 100 mm

Rozměry: šířka 2720 mm x výška 1460 mm včetně rozšiřujících profilů!!!!

Kování odpovídající hmotnosti okna  
Kliky, okapničky,

Cenu prosím Bez montáže!!!

Doprava: do Pravice 67178

Obsah obrázku budova

Popis byl vytvořen automaticky