**Předpokládané práce a množství**

1. Oprava betonového schodiště stěrkou cca 7m2
2. Zhotovení nového stupně (0,16x0,30x1,5m) 3ks
3. Odstranění stávající bet.dlažby a výkop kufru chodníku cca 24m3
4. Přemístění výkopu do 50m 24m3
5. Uložení odkopávek na skládku 38t
6. Odvoz odkopávek
7. Zhotovení obrub (zahradní obrubník 5 cm) cca120bm
8. Pokládka betonové dlažby z dlaždic 40/40/5 do štěrkového lože cca 90m2
9. Kačírkový okapový chodníček cca 22,5m2
10. Zhotovení podesty před vstupy cca 0,45m3
11. Zábradlí vč pozinkování u podest (1m dl. 1,1m v.) 6ks
12. Posunutí stávajícího zábradlí o jeden schod 6ks

Alternativa:

Letos je nutné provést úpravu schodišť a podest vchodů do domu plus zabezpečení (zábradlí)

Ve druhé etapě (příští rok) by se dodělal chodník podél domu a okapový chodníček.