**Oprava venkovních schodišť a vstupů do bytových domů.**

Venkovní schodiště (3 kusy) budou opraveny stěrkou na bázi betonu a prodlouženy o jeden stupeň a chodníček od schodů ke vstupu do objektu bude zvýšen na niveletu o cca 160 mm vyšší, což odpovídá výšce nového stupně schodiště. Úroveň vstupu do objektu bude zachována, ale bude rozšířena před dům o cca 600 mm, aby vznikla podesta. Podesta bude opatřena po stranách zábradlím. (Stávající stav neumožňuje zejména starším lidem pohodlný a hlavně bezpečný vstup do domu).

Chodník podél objektů šířky 1000-1200 mm bude posunut od stěny domu o cca 600 mm tak, aby nekolidoval s nově vytvořenou podestou. Okapový chodníček bude vybourán a nahrazen štěrkovým pásem cca 300 mm širokým.

Materiál:

-beton (schody)

-betonové dlaždice (chodník)

-štěrk, kačírek (okapový chodníček)

-ocelové profily (zábradlí)