Cenová nabídka  N202719

. 
Zpracoval		:	Jiří Doubek 

Datum	:	
		
	Označení	:	ZVVZ Milevsko 
______________________________________________________________________________________________________
	INVESTOR :                                                           	DODAVATEL:

	ZVVZ Milevsko 	

	OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:			ADRESA STAVBY:
	Petr Svoboda	

______________________________________________________________________________________________________
Vážený zákazníku,
velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.
Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do našich vzorkoven nebo výrobních závodů. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1993. Více informací najdete na www.otherm.cz

GARANTUJEME VÁM:
 
PŮVOD	-	Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.
	-	Každý rok vyrobíme a prodáme za 1,5 miliardy Kč oken a dveří. 
ZÁRUKA	-	60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez                   montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům,                   jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
ÚSPORA	-	S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.                                                                      
KOMFORT	-	Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

OTHERM s.r.o.
www.otherm.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28724. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001.
Strana 1 z 6

Nabízíme následující služby:
	-	zaměření a technické poradenství	ZDARMA 
	-	vyhotovení cenových nabídek a technické dokumentace	ZDARMA              
	-	doprava oken až na místo stavby 	                
	-	demontáž stávajících oken
	-	odborná montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
	-	zednické začištění vnitřního a venkovního ostění
	-	ekologickou likvidaci starých oken
	-	dodávku a montáž interierových a exteriérových parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu 
	-	Zkušení a proškolení montéři provádí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy             staveb včetně nízkoenergetických a pasivních.

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA (parotěsné a paropropustné pásky připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním), kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí cenové nabídky, pokud není uvedeno jinak.

TERMÍN VÝROBY: 	3-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)
 
TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY:	termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken
 
PLATNOST NABÍDKY:	3 týdny

TECHNICKÉ  INFORMACE K PRODUKTŮM :                                                    
Plastová okna a dveře OTHERM jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. Zásadně používáme na výrobu křídel a rámů oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výztuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.  

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

.
Strana 2 z 6

Cenová 
ALFA: 	univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přívalovému dešti, hloubka zasklívací polodrážky 25 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
ALFA EVO:	okna ideální pro novostavby s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, nejvyšší těsnost díky systému středového těsnění (3 těsnící roviny), hloubka zasklívací polodrážky 30 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určená pro izolační trojskla
EFEKT:	univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přívalovému dešti, celoobvodové kování s 3 bezpečnostními uzávěry, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
OMEGA:	okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar 2 mm výztuh pro lepší tvarovou stálost, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, stavební hloubka 76 mm, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přívalovému dešti, hloubka zasklívací polodrážky 24 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
PERFEKT EVO:	prémiová okna s nejvyšší výbavou, ideální pro novostavby s výbornými tepelněizolačními  a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, nejvyšší těsnost díky systému středového těsnění (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s 3 bezpečnostními uzávěry pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - SIGMA EVO (oblé křídlo) a GAMA EVO (oblé křídlo i rám)
PASIV EVO: 	špičková okna pro maximální zateplení se speciálními izolačními vložkami v rámu a křídle včetně termických výztuh, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se stavební hloubkou 82 mm, vysoká těsnost díky systému středového těsnění (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy
 
KOVÁNÍ:	Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exterieru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.  

Náš tip:                                                                   
Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:
Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.
.
Strana 3 z 6

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 5 ks
-pProfil:$ 	ALFA_
-pŠířka:$ 	2080 mm
-pVýška:$ 	1150 mm
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	bez křídla, 
	křídlo standard
-pSloupek:$ 	sloupek/příčka 90mm
-pRozšíření:$ 	podkl.prof.30 mm
-pVýplň:$ 	2 * 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10
-pVýplň tl.:$ 	2 * 24.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	pevně v rámu
	2	geze sklopné páka vpravo
-pKotvení:$ 	na vruty - L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	68
-pPolozkaPoznamkaStart
-pPoznámka k pozici:$	:
CELKEM OCENĚNO PRODLOUŽENÍ 5 M A BOVDEN 1250 MM!!!
-pPolozkaPoznamkaEnd
Cena za kus:
Geze přísl.-páka zeď, bílé

Pozice: 2

Množství: 12 ks
-pProfil:$ 	ALFA_
-pŠířka:$ 	3000 mm
-pVýška:$ 	1150 mm
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	bez křídla, 
	křídlo standard
-pSloupek:$ 	sloupek/příčka 90mm
-pRozšíření:$ 	podkl.prof.30 mm
-pVýplň:$ 	2 * 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10
-pVýplň tl.:$ 	2 * 24.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	pevně v rámu
	2	geze sklopné páka vpravo
-pKotvení:$ 	na vruty - L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	92
-pPolozkaPoznamkaStart
-pPoznámka k pozici:$	:
CELKEM OCENĚNO PRODLOUŽENÍ 5 M A BOVDEN 1250 MM!!!
PRO MOŽNOST ZASKLENÍ FIXU SKLEM KŮRA ČIRÁ, BYLO NUTNÉ UPRAVIT ROZMĚR!!!
-pPolozkaPoznamkaEnd
Cena za kus:
Geze přísl.-páka zeď, bílé

345571,00 Kč
.
Strana 4 z 6

Pozice: 3
Množství: 132,920 m
Info - počet obvodových metrů
Jednotková ce Kč
Cena celkem:
Kč

Pozice: 4
Množství: 132,920 m
montáž
Jednotková ce0 Kč
Cena celkem:
23925,60 Kč

Pozice: 5
Množství: 132,920 m
demontáž
Jednotková cena:0 Kč
Cena celkem:

Pozice: 6
Množství: 132,920 m
likvidace
Jednotková cena Kč
Cena celkem:

Pozice: 7
Množství: 1 ks
začištění
Jednotková cena:
Cena celkem:

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek

sleva
-%

-

zimní sleva
-%

-

Částka bez DPH

Kč

 Kč

Částka celkem

 Kč
=============
.
Strana 5 z 6

STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo zkalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany OTHERM s.r.o., které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi OTHERM s.r.o. a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. OTHERM s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@otherm.cz

V případě Vašeho zájmu o schůzku nebo zaměření oken na stavbě, kontaktujte našeho obchodního poradce:  

Za společnost OTHERM s.r.o. Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru kvalitních oken pro Váš dům.
.
Strana 6 z 6