**Material na zateplenie RD**

**minerálne dosky :**

 **FKD S** 50mm 9 bal. cca 37,8 m2

 60mm 19 bal. cca 57 m2

 70 mm 6 bal. cca 14,4 m2

 80 mm 30 bal. cca 72 m2

 **FKD RS**  20mm 7 platni cca 11,7 m2

 40mm 4 platne cca 6,7 m2

**extrudovaný polystyrén :**

 **XPS 50mm** cca 14,25 m2

**Sklotextilná sieťka - armovacia** :

 160g (145g) 4 bal. cca 220 m2

**LFMG – 10 fasádna hmoždinka/kovový tŕň :**

dlžka 140mm11 kart. cca 2200 ks

**Minerálna fasádna zátka pre zápustnú montáž :**

 **priemer** 60-65 mm 1600 ks