**Rámcové zadanie autotransformátora**

Dimenzie 250 x 300 x 445 mm orientačná hodnota

Frekvencia: 50 Hz

Výkon: 17kVA

Primár: 3x400 / 3x200 V Dy

Sekundár: 3 x 0 až 400V

Tepelná ochrana pred preťažením

Vstupy výstupu na svorkách

Ovládania: ručné

Hmotnosť :100kg orientačne

Krytie: zapúzdrené

Teplota okolia: 0 až 40C