**Pol. 1** **1.00 ks**

1



1250 1280

30

680

---------------------------------------------------------------------------

**Pol. 2** **1.00 ks**

1



1250 1280

30

940

---------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **Pol. 3** | **1.00 ks** |



|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | 1250 1280 |
|  | 30 |
| 1165 | 585 |
| 1750 |  |

---------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **Pol. 4** | **1.00 ks** |



|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | 1250 1280 |
|  | 30 |
| 1165 | 585 |
| 1750 |  |

---------------------------------------------------------------------------

**Pol. 5** **1.00 ks**

1



1460 1490

30

1160

---------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **Pol. 6** | **1.00 ks** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 398.4 370 |  |
|  | 1 |  |  |
| 2 | 3 | 1600 |  |
|  |  |  |
|  | 1171.61200 |  |
|  | 30 | 30 |  |

1. 860

1720

1. x FIX v rámu
2. x Křídlo

---------------------------------------------------------------------------

**Pol. 7** **1.00 ks**

1



1180 1210

30

1250

---------------------------------------------------------------------------

**Pol. 8** **1.00 ks**

1



1180 1210

30

1250