Rozpis prác Březnice – úpravy RD na 4 bytové jednotky.

**Poschodie – byt č.3**

1, Zamurovanie otvoru vstupu 2x.

2, Výmena vchodových dverí za protipožiarne.

3, Vybúranie nového otvoru na vstup do bytu.

4, Vybúranie nového otvoru do šatníka zo spálne.

5, Osadenie zárubne a dverí

6, Montáž el. zásuviek na TV – 3ks.

**Poschodie – byt č.4**

1, Montáž SDK priečky na oddelenie spálne.

2, Výmena vchodových dverí za protipožiarne.

3, Montáž dverí na vstup do spálne.

4, Montáž priečky na oddelenie skladového priestoru na chodbe.

5, Montáž zárubne a dverí – sklad.

6, Montáž sprchovacieho kútu, umývadla, WC, príprava na práčku, obklad a dlažba kúpeľne.

7, Montáž elektroinštalácie pre varnú dosku a ďalšie spotrebiče – kuch. Linka.

8, Montáž el. zásuviek na TV – 3ks

**Prízemie – byt č.1**

1, Zbúranie časti SDK priečky v priestore medzi kuchyňou a obývačkou

2, Zamurovanie otvoru – prechodu do druhej jednotky/ tech. Miestnosti

3, Demontáž zárubne v kúpeľni a výmena za novú s opačným otváraním

4, Montáž el. zásuviek na TV – 3ks

5, Montáž SDK priečky na oddelenie spálne.

6, Búranie otvoru na balkónové dvere a osadenie balkónových dverí – východ na terasu.

7, Montáž elektroinštalácie pre varnú dosku a ďalšie spotrebiče – kuch. Linka.

8, Demontáž umývadla a osadenie nového bližšie k WC (cca 10 cm).

9, Montáž sprchového kútu (rohový 80CM).

10, Výmena vchodových dverí za protipožiarne.

**Prízemie – byt č.2**

1, Zamurovanie otvoru vstupu.

2, Výmena vchodových dverí za protipožiarne.

3, Vybúranie otvoru pri vstupe.

4, Montáž SDK priečky na oddelenie spálne.

5, Montáž el. zásuviek na TV – 3ks.

6, Montáž elektroinštalácie pre varnú dosku a ďalšie spotrebiče – kuch. Linka.

7, Montáž vodoinštalácie – kuch. Linka.

8, Búranie otvoru na balkónové dvere a osadenie balkónových dverí – východ na terasu.

9, Demontáž zárubní v kúpeľni.

10, Montáž SDK priečky na oddelenie kúpeľne v tech. Miestnosti.

11, Inštalácia sprchy, príprava pre práčku, osadenie obkladov a dlažieb.

**Spoločné priestory:**

1, Montáž dreveného taktového zábradlia na schodisko.

2, Vybúranie okna v tech. Miestnosti a nahradenie balkónovými dverami.

3, Posunutie potrubí, tak aby bolo možné osadiť dvere pri vstupe do tech. Miestnosti.

4, Inštalácia plotu (pletivový plot s krycou sieťou) a bránky na oddelenie terasového priestoru.

5, Oddelenie elektrických obvodov – zvlášť pre každú jednotku s podružným meraním spotreby.