|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov produktu | Množstvo | Cena celkom |
| Vonkajšie žalúzie Z90 - kľuka, Šírka v mm: 1300, Výška v mm: 1400, Farba lamely: VSR 780 bronzová, Farba vodiacích líšt a krycieho plechu: VSR780 bronzová, Strana ovládania: pravá, Spôsob ovládania: kľuka 45°, Typ vodiacej lišty: zaomietacia so zápustným puzdrom - VL7 + ZP, Krycí plech: krycí plech priznaný s bočnicami, Hĺbka krycieho plechu B v mm: 200, Poznámka: upresníme detaily do 3 prac. dní | 3 ks |  |
| Vonkajšie žalúzie Z90 - kľuka, Šírka v mm: 2240, Výška v mm: 1350, Farba lamely: VSR 780 bronzová, Farba vodiacích líšt a krycieho plechu: VSR780 bronzová, Strana ovládania: ľavá, Spôsob ovládania: kľuka 45°, Typ vodiacej lišty: zaomietacia so zápustným puzdrom - VL7 + ZP, Krycí plech: krycí plech priznaný s bočnicami, Hĺbka krycieho plechu B v mm: 200, Poznámka: upresníme detaily do 3 prac. dní | 3 ks |  |
| Vonkajšie žalúzie Z90 - kľuka, Šírka v mm: 1650, Výška v mm: 1380, Farba lamely: VSR 780 bronzová, Farba vodiacích líšt a krycieho plechu: VSR780 bronzová, Strana ovládania: ľavá, Spôsob ovládania: kľuka 45°, Typ vodiacej lišty: zaomietacia so zápustným puzdrom - VL7 + ZP, Krycí plech: krycí plech priznaný s bočnicami, Hĺbka krycieho plechu B v mm: 200, Poznámka: upresníme detaily do 3 prac. dní , okno spojené s balkónovými dverami 1 lišta bude navrchu na ráme okna v strede zrejme zdvojená aj pre dvere ktoré sú až po podlahu | 1 ks |  |
| Vonkajšie žalúzie Z90 - kľuka, Šírka v mm: 550, Výška v mm: 2430, Farba lamely: VSR 780 bronzová, Farba vodiacích líšt a krycieho plechu: VSR780 bronzová, Strana ovládania: ľavá, Spôsob ovládania: kľuka 45°, Typ vodiacej lišty: zaomietacia so zápustným puzdrom - VL7 + ZP, Krycí plech: krycí plech priznaný s bočnicami, Hĺbka krycieho plechu B v mm: 200 | 1 ks |  |