Dobrý den,

Poptávám tímto difuzně otevřenou dřevostavbu RD v nízkoenergetickém standardu „na klíč“ - viz přiložené nákresy.

Předpokládaná zastavěná plocha samotného RD 95 m² při tloušťce obvodové stěny 35 cm, plus garáž 26 m².

V prostoru obývacího pokoje a kuchyně předpokládám přiznání plné výšky až ke střeše. V ložnici plánuji snížení stropu sádrokartonovým podhledem.

Ve zbylé části RD (nad prádelnou, koupelnou, předsíní a pokojem) by pod střechou vznikl menší prostor (hobby nebo pracovna) s nižší výškou stropu, přístupný schodištěm z prádelny.

Přesah střechy v přední části domu předpokládám 1,5m, v zadní části domu 1m a dále přetažení střechy v prostoru nad ložnicí a kuchyní 3,5m nad plánovanou terasu. Ostatní přesahy cca 60 cm. Střešní krytinu předpokládám z betonových tašek, ale nezavrhuji případně ani jiné možnosti (mimo kanadských šindelů či jiných druhů na bázi lepenky)

Absence okna do koupelny by byla řešena světlovodem vyvedeným nad garáž).

Topení předpokládám elektrické podlahové, ohřev vody bojlerem. Podlahy v koupelně, kuchyni, prádelně a předsíni - dlažba, ostatní plovoucí laminátové. Prosklení v obývacím pokoji, kuchyni a ložnici řešeno posuvnými dveřmi. Napojení na sítě (voda, elektřina, odpady) v komunikaci vzdálené cca 7m od RD.

Stavba bude realizována v Novém Boru, předpokládané započetí stavby co nejdříve.

Email pro vaše nabídky, popř. doplňující dotazy a informace: znamenacekpavel@gmail.com

Děkuji Vám

S pozdravem a přáním pěkného dne

Pavel Znamenáček

Mobil: 777 697 771