**SPECIFIKACE SVÍTIDEL**

Pol. Název zboží Jedn. Cena/jedn. Cena bez DPH

* 1. Hala

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.1 | Svítidlo stropní závěsné, nerez leštěný, l=1612 mm, lankový závěs,  přívodní kabel s čirou izolací, svorkování nad podhledem, pro LED |  | | |
|  | trubici, T8 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - LED trubice 19,1W, 3000 K, 1800 lm, G13, 190° | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 6 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sprcha
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø 170 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED 16W, 3000 K, 1150 lm | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2. Svítidlo, Al lišta + difuzer opál, bílá barva, ukončující prvek sádrokartonu, l=1600 mm, LED 14W/m, 24V, 3000 K, 2350 lm/m, vč. transformátoru - | |  |  |  |
| uložen v místě podhledového svítidla | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 Úklidová místnost | |  |  |  |
| 1.03.1 | Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, Ø 267 mm, v=80 mm, 2xE27 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - LED zdroj, E27, 6W, 2700 K, 480 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Referentky
     1. Svítidlo stropní přisazené, korpus nerez, difuzer opál,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| velikost 100x100x1200 mm, LED 48W, 3000 K, světelný tok zdroj 6260 lm | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. WC ZTP
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 225 mm, vestavná hloubka 90 mm, LED 22W, 3000 K, 1550 lm | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo, Al lišta + difuzer opál, bílá barva, ukončující prvek sádrokartonu, l=2100 mm, LED 14W/m, 24V, 3000 K, 2350 lm/m, vč. transformátoru - |  |  |  |
| uložen v místě podhledového svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. WC ženy
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 105 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 8W, 3000 K, 560 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo, Al lišta + difuzer opál, bílá barva, ukončující prvek sádrokartonu, l=1150 mm, LED 14W/m, 24V, 3000 K, 2350 lm/m, vč. transformátoru - |  |  |  |
| uložen v místě podhledového svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Hala
     1. Svítidlo stropní závěsné, nerez leštěný, l=1612 mm, lankový závěs,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| přívodní kabel s čirou izolací, svorkování nad podhledem, pro LED |  | | |
| trubici, T8 | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED trubice 19,1W, 3000 K, 1800 lm, G13, 190° | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 5 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. WC Muži
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 105 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 8W, 3000 K, 560 lm | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo, Al lišta + difuzer opál, bílá barva, ukončující prvek sádrokartonu, l=1150 mm, LED 14W/m, 24V, 3000 K, 2350 lm/m, vč. transformátoru - |  |  |  |
| uložen v místě podhledového svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Kuchyňka
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 170 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED 16W, 3000 K, 1150 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Archiv
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 225 mm, vestavná hloubka 90 mm, LED 22W, 3000 K, 1550 lm | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Kancelář ředitel
     1. Svítidlo stropní závěsné, nerez leštěný, l=1612 mm, lankový závěs,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| přívodní kabel s čirou izolací, předřadník EP stmívatelný DALI,  uložen nad podhledem, svorkování nad podhledem, pro zářivku 1x58W, |  | | |
| G13, 830 | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 830 | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 4 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Kancelář mistr
     1. Svítidlo stropní přisazené, korpus nerez, difuzer opál,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| velikost 100x100x1500 mm, LED 60W, 3000 K, světelný tok zdroj 7840 lm | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Dílna      1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 12 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sklad
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1215 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 30W, 4000 K, 2400 lm, IP65 | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 8 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. WC Dvůr
     1. Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, difuzer opál odsazený,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 235 mm, vestav. hloubka 75 mm, LED 30W, 3000 K, 2100 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sušárna bot
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1215 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 60W, 4000 K, 4800 lm, IP65 | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Chodba a schody
     1. Svítidlo přisazené, bílá barva, korpus plast, Ø 300 mm, v=93 mm,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2xE27, 2x12W max | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED zdroj E27, 10,5W, 2700K, 850 lm | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. Zádveří | |  |  |  |
| 1.18.1. | Svítidlo přisazené, bílá barva, korpus plast, Ø 300 mm, v=93 mm, |  |  |  |
|  | 2xE27, 2x12W max | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - LED zdroj E27, 10,5W, 2700K, 850 lm | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. Garáž nakladač | |  |  |  |
| 1.19.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19.2. | Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
|  | LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. Garáž bagr | | | | |
| 1.20.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.2. Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, | |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. Garáž N1 | |  |  |  |
| 1.21.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.21.2. | Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.22. Garáž N1 | |  |  |  |
| 1.22.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.2. | Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
|  | LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.23. Garáž N1 | |  |  |  |
| 1.23.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | | 16 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | | 16 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.2. | Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 3 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sklad pneu
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1515 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 70W, 4000 K, 5600 lm, IP65 | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sklad
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1215 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 30W, 4000 K, 2400 lm, IP65 | 13 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 13 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.26. Garáž cisterna |  |  |  |
| 1.26.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | 9 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | 18 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 9 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 18 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.2. Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.27. Garáž tlak. vůz |  |  |  |
| 1.27.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.2. Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.28. Garáž kanal. vůz |  |  |  |
| 1.28.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.28.2. Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.29. Garáž sklápěč |  |  |  |
| 1.29.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.29.2. Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Kotelna
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1215 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 60W, 4000 K, 4800 lm, IP65 | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Prádelna
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1215 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 60W, 4000 K, 4800 lm, IP65 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sklad značek
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1515 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 70W, 4000 K, 5600 lm, IP65 | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.33. Garáže OA |  |  |  |
| 1.33.1. Svítidlo přisazené průmyslové, pro zářivku 2x58W, EP, IP65 | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - zářivka 58W, G13, 840 | 24 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 24 ks | 0,00 | 0,00 |
| 1.33.2. Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=42 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 4000 K, 2100 lm, IP54, svítidlo je vybaveno snímačem pohybu | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Místnost pod schody
     1. Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, 80x30x1200 mm, LED 35W,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 K, 3000 lm | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Chodba a schody      1. Svítidlo stropní závěsné, nerez leštěný, l=1612 mm, lankový závěs, |  |  |  |
| přívodní kabel s čirou izolací, svorkování nad podhledem, pro LED |  |  |  |
| trubici, T8 | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED trubice 19,1W, 3000 K, 1800 lm, G13, 190° | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.2. Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, černá barva, Ø 85 mm, |  |  |  |
| vest. hloubka 100 mm, LED 12W, 3000 K, 40°, dark light (hluboce odsazený |  |  |  |
| světelný zdroj) | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| - clona, černá barva | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| - driver, 700 mA | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.3. Osvětlovací lišta, ukončující SDK u zdi, Al profil, difuzer opál, |  |  |  |
| velikost dle schematu, tvar U, celková délka 2900+3700+3700 mm, |  |  |  |
| LED pásek 4W/m, 3000 K, 240 čipů/m, 24V, driver uloţen mimo |  |  |  |
| lištu (na podhledu vedle podhledového svítidla) | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Zasedací místnost
     1. Svítidlo stropní odsazené, nerez + difuzer opál, velikost 70x70x1500 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 60W, 7840 lm, 3000 K, driver stmívatelný DALI | 18 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 18 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. WC ženy
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 105 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 8W, 3000 K, 560 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.2. Svítidlo, Al lišta + difuzer opál, bílá barva, ukončující prvek sádrokartonu, l=1150 mm, LED 14W/m, 24V, 3000 K, 2350 lm/m, vč. transformátoru - |  |  |  |
| uložen v místě podhledového svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Úklidová místnost      1. Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, Ø 267 mm, v=80 mm, 2xE27 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED zdroj, E27, 6W, 2700 K, 480 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

00

* 1. WC muži
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 105 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 8W, 3000 K, 560 lm | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo, Al lišta + difuzer opál, bílá barva, ukončující prvek sádrokartonu, l=1150 mm, LED 14W/m, 24V, 3000 K, 2350 lm/m, vč. transformátoru - |  |  |  |
| uložen v místě podhledového svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Technická místnost
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1515 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 70W, 4000 K, 5600 lm, IP65 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Kancelář
     1. Svítidlo stropní přisazené, korpus nerez, difuzer opál,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| velikost 100x100x1500 mm, LED 60W, 3000 K, světelný tok zdroj 7840 lm | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Kancelář
     1. Svítidlo stropní přisazené, korpus nerez, difuzer opál,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| velikost 100x100x1500 mm, LED 60W, 3000 K, světelný tok zdroj 7840 lm | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Kancelář
     1. Svítidlo stropní přisazené, korpus nerez, difuzer opál,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| velikost 100x100x1500 mm, LED 60W, 3000 K, světelný tok zdroj 7840 lm | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Schodiště      1. Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, černá barva, Ø 85 mm, | |  |  |  |
| vest. hloubka 100 mm, LED 12W, 3000 K, 40°, dark light (hluboce odsazený | |  |  |  |
| světelný zdroj) | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - clona, černá barva | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - driver, 700 mA | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2. Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, černá barva, Ø 85 mm, | |  |  |  |
| vest. hloubka 100 mm, LED 12W, 3000 K, 40°, dark light (hluboce odsazený | |  |  |  |
| světelný zdroj) | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - clona, černá barva | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - driver, 700 mA | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. Chodba | |  |  |  |
| 2.11.1. | Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, černá barva, Ø 85 mm, |  |  |  |
|  | vest. hloubka 100 mm, LED 12W, 3000 K, 40°, dark light (hluboce odsazený |  |  |  |
|  | světelný zdroj) | 9 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - clona, černá barva | 9 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - driver, 700 mA | 9 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 9 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Denní místnost
     1. Svítidlo přisazené, korpus pozinkovaný ocelový plech, velikost

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65x52x1475 mm, vč. boční clony, pro LED trubici 2xT5, G5 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED trubice 18,5W, T5, 3000 K, 2600 lm, 160° | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 12 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Terasa

viz osvětlení exteriéru

* 1. Sprcha ženy
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 170 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED 16W, 3000 K, 1150 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, bílá barva, velikost 36x24x615 mm, |  |  |  |
| LED 10W, 700 lm, volitelná barva světla 2700-6500 K, dvojí izolace | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Předsíň
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 170 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED 16W, 3000 K, 1150 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Šatna ženy
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, rámeček bílá barva,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| difuzer odsazený opál, Ø 235 mm, vest. hloubka 75 mm, LED 30W, |  | | |
| 3000 K, 2100 lm, 120° | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Úklidová místnost      1. Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, Ø 267 mm, v=80 mm, 2xE27 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED zdroj, E27, 6W, 2700 K, 480 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. WC ženy
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 105 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 8W, 3000 K, 560 lm | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, bílá barva, velikost 36x24x615 mm, |  |  |  |
| LED 10W, 700 lm, volitelná barva světla 2700-6500 K, dvojí izolace | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Vzduchotechnika
     1. Svítidlo přisazené, průmyslové, PC + PC difuzer, l=1215 mm,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 60W, 4000 K, 4800 lm, IP65 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Špinavá šatna kanál
     1. Svítidlo přisazené, korpus pozinkovaný ocelový plech, velikost

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65x52x1475 mm, vč. boční clony, pro LED trubici 2xT5, G5 | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED trubice 18,5W, T5, 3000 K, 2600 lm, 160° | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 6 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Špinavá šatna voda
     1. Svítidlo přisazené, korpus pozinkovaný ocelový plech, velikost

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65x52x1475 mm, vč. boční clony, pro LED trubici 2xT5, G5 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED trubice 18,5W, T5, 3000 K, 2600 lm, 160° | 12 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 12 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sprchy voda
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, rámeček bílá barva,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| difuzer odsazený opál, Ø 228 mm, vestavná hloubka 80 mm, |  | | |
| LED 25W, 3000 K, 1875 lm, 90°, IP54 | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, bílá barva, velikost 36x24x615 mm, |  |  |  |
| LED 10W, 700 lm, volitelná barva světla 2700-6500 K, dvojí izolace | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Sprchy kanál

2.23.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, rámeček bílá barva,  difuzer odsazený opál, Ø 228 mm, vestavná hloubka 80 mm, |  |  |  |
| LED 25W, 3000 K, 1875 lm, 90°, IP54 | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 3 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, bílá barva, velikost 36x24x615 mm, |  |  |  |
| LED 10W, 700 lm, volitelná barva světla 2700-6500 K, dvojí izolace | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

2.23.2.

* 1. WC muži
     1. Svítidlo vestavné do podhledu, korpus Al, bílá barva, nepřímé svícení,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 105 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 8W, 3000 K, 560 lm | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, bílá barva, velikost 36x24x615 mm, |  |  |  |
| LED 10W, 700 lm, volitelná barva světla 2700-6500 K, dvojí izolace | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Čistá šatna
     1. Svítidlo přisazené, korpus pozinkovaný ocelový plech, velikost

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65x52x1475 mm, vč. boční clony, pro LED trubici 2xT5, G5 | 7 ks | 0,00 | 0,00 |
| - LED trubice 18,5W, T5, 3000 K, 2600 lm, 160° | 14 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 7 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 14 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Chodba
     1. Svítidlo přisazené, Al korpus, černá barva, odsazený světelný zdroj,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 73 mm, v=100 mm, LED 12W, 3000K, 960 lm, 45°, dark light | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

* 1. Terasa

viz osvětlení exteriéru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT1 | Svítidlo vestavné do vrstvy tepelné izolace, LED 9W, 3000 K, |  | | |
|  | 789 lm, 60°, IP67 | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - úprava pro instalaci | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 5 ks | 0,00 | 0,00 |
| EXT2 | Osvětlovací lišta kombinovaná (pevná a demontovatelná část), |  |  |  |
|  | Al profil vložený do vrstvy zateplení, celkový průřez 30x28 mm, |  |  |  |
|  | celková délka 1250 mm, difuzer opál, LED 14W/m, 3000 K, 2350 lm/m, |  |  |  |
|  | 24V, driver uložen nad podhledem uvnitř budovy | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| EXT3 | Svítidlo nástěnné, korpus Al, barva antracit, velikost 77x70x100 mm, |  |  |  |
|  | svícení dolů, 1x GU10, 7W, IP65 | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - LED zdroj 7W, GU10, 3000 K, 36° | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
| EXT4 | Svítidlo nástěnné, korpus Al, barva antracit, velikost 278x320x45 mm, |  |  |  |
|  | LED 30W, 3000 K, 2800 lm, IP65 | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 8 ks | 0,00 | 0,00 |
| EXT5 | Svítidlo stropní přisazené, korpus plast, barva antracit, difuzer opál, Ø 300 mm, v=93 mm, 2xE27, 2x12W, IP65 | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - LED zdroj E27, 10,5W, 2700K, 850 lm | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 4 ks | 0,00 | 0,00 |
| EXT6 | Svítidlo nástěnné, korpus Al, barva antracit, velikost 77x70x100 mm, |  |  |  |
|  | svícení dolů, 1x GU10, 7W, IP65 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - LED zdroj 7W, GU10, 3000 K, 36° | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci sv. zdroje | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
| EXT7 | Svítidlo stožárové, venkovní VO, korpus Al, barva antracit, difuzer PC opál, Ø 130 mm, příruba Ø 220 mm, celková výška 3250 mm, LED 50,3W, |  |  |  |
|  | 3000 K, 3238 lm, IP65, IK10 | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - stožár | 2 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 2 ks | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT8 | Světlomet, korpus Al, barva antracit, velikost 350x289x87 mm,  LED 2x50W, 4000 K, 7000 lm, 120°, IP65 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| EXT9 | Svítidlo sloupkové, venkovní, Al korpus, černý práškový lak (antracit), velikost 100x50x600 mm, diifuzer opál, LED 2x6W, 3000 K, 2x500 lm, svícení dvěma směry, IP54 | 6 ks | 0,00 | 0,00 |
|  | - poplatek za recyklaci svítidla | 6 ks | 0,00 | 0,00 |

**CENA CELKEM BEZ DPH 0,00 Kč**