Žádost o nabídku
Nabídněte prosím úpravu stávajícího stropu v rodiném domku  na adrese Děčín 10, Včelná 220/25, 405 02. Úprava stropu by měla splňovat podmínky požadované dotačním systémem Nové zelená zelaná úsporám Light, který požaduje tloušťku izolace 30 cm. Stavebnicový systém  Isover Stepcross nevyhovuje, neboť snižuje nadměrně využitelnou výšku půdy a firmě IP Polná, která nabízí zafoukání dutin stropu izolací Magmarelax se zakázka (20m2) zdá příliš malá.
      Rodinný domek byl postaven v r. 1928 a má klasické řešení odpovídající době a místu. Přízemní, zděný s podkrovím, od r. 1982 kdy, ho vlastníme, byl postupně renovován a zateplován dle materiálové nabídky  odpovídající době, převážně svépomocí. Po r. 1989 se nově vzniklé firmy začínaly postupně orientovat, takže fasádu zateplenou omítnutým polystyrenem 5 cm dělala firma  asi poprvé. Nicméně postupně kombinací všech úprav (tří-tabulová okna, nové vchodové dveře, dozdívka třicítek stěn dutými cihlami na štorz a perlitovou maltou, izolace šikmin podkroví vkládáním rohoží minerální vlny + perlitová omítka  a vylepšení rákosového stropu  izolačními deskami a použitím kondenzačního kotle má náš dům dnes měrnou spotřebu  110 kWh/m2, tedy ve třídě  C. Poslední důsledně nezaizolovaný prvek, který zbývá, je rovný strop nad podkrovím s pochozí podlahou půdy.
      S ohledem na to, že nová zelená úsporám vyžaduje tloušťku izolace stropu 30cm a chceme udržet pochozí podlahu půdy  a neznehodnotit půdu výrazným snížením  prostoru ( použitím Isover stepcross ) navrhujeme řešení, jak dále patrné z přílohy Existující dutinu stropu ( v současnosti 7 cm) navýšíme na 30cm odstraněním betonové pochozí vrstvy, škváry a záklopu stropu. Na stropní trámy ( vaznice krovu) postavíme dřevěné sloupky 10x10cm  a na nich vytvoříme pochozí podlahu z OSB 20 mm Vzniklá dutina 30 cm bude izolována minerálnmi pásy Isover Uni ( cena dle ceníku Saint Gobain 21 000Kč) OSB desky pro zvýšení průdušnosti opatřit větracími otvory.

Technické údaje  současného stropu: 8 vaznic /stropních trámů průřezu 14x15cm, dvě u štítových stěn, 6 ostatních s roztečí 89 cm, délka půdní podlahy 7,5m, délka vaznic/stropních trámů 3,8m (šířka podlahy).