**Parametry kotle:**

Adresa OM: Česká 257, 664 31 p. Lelekovice

Velikost vytápěného objektu v m2?    206 m2

Stávající zdroj topení? - případně výkon stávajícího zdroje:

Kotel Therm 28 KDZ 5, výrobce Thermona, jmenovitý tepelný výkon na zemní plyn: vytápění 28 kW. TUV 26 kW

Nový zdroj topení? Budete chtít i ohřev TUV? Ano

Stávající otopná soustava? - Radiátory/ Podlahové topení? Radiátory

Odvod kondenzátu? – máte odpad v místnosti = samospád, nemáte = kondenzát se odvede čerpadlem?  Odpad kondenzátu v místnosti samospádem do dřezu na praní s odtokem.

Umístění plynového kotle – výměna za stávající PK nebo do jiné místnosti? Výměna za stávající kotel.

Odkouření – do komína (délka spalinové cesty v m?) nebo přes stěnu?  Vodorovný odvod spalin přes stěnu, délka cca 165 cm.

Termín realizace (za měsíc nebo za rok?) Pokud se k výměně rozhodneme, tak letos v letních měsících.

Způsob financování - Vlastní zdroje, převodem na účet.