Předmětem zakázky je založení trávníku na pozemku dle schématu níže.

1. Zničení aktuálního vzrostlého plevele
2. Vytvoření 2 pásů s mulčovací kůrou po stranách pozemku s oddělením od trávníku pomocí neviditelných obrubníků, jejich šířku odhadujeme na 0,5-1m. Bude využito později k výsadbě dalších rostlin, příp. k vedení zavlažování. Při přípravě mulčovacích pásů je možné realizovat i výstavbu domluvených rostlin, zejména stromů.
3. Příprava podkladu trávníku, dnes velmi nekvalitní, jílovitý s kamením, možná návoz vrchní části zeminy
4. Založení trávníku semenem (+ hnojení?)
5. V přední části pozemku bude realizovat další stavbu, zde nečekáme založení trávníku, možná jenom pár metrů.

Níže schéma pozemku s rozměry + fotka aktuálního stavu pozemku.

Jsme otevřeni i návrhům na nějakou výsadbu nevyžadující zvláštní péči. Nutno zohlednit, že se na pozemku pohybují 2 pejsci.

Zahrada je otočena na jihozápad.

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, pole

Popis byl vytvořen automaticky