Pod oknem uvažujeme se zásuvkami nebo výsuvy za dvířky – podle ceny či pracnosti.

Horní skříňky dělené vertikálně na výklopné a lámací všude nebo otvírací u okna – dáme na Váš názor. Ohledně polohy osoby a těžiště otvírání, atd.

Na krajích budou doměrky – zákryty ke zdi.

U ledničky 10cm

U okna 3 cm

U zdi obýváku 3 cm

Nad skříňkami u stropu 5 cm

Pod skříňkami u podlahy 7,5 cm zasunuté 7 cm kvůli botám pod linkou

Ale to jistě znáte, je to podle Vašeho návrhu.

U okna vpravo bude SDK zakrytí trubek ÚT s mřížkou a zásuvkami ve vícerámečku nad sebou  - provedu sám.

Nad oknem budou zavěšena LED svítidla na lankách – provedu sám. Zdroj pro LED bude umístěn v horní skříňce u okna. Potřebuji jen průchod pro kabely.

Šířka skříněk pod oknem asi 1/3 šířky prostoru na skříňku.

Šířka horních skříněk asi ¼ šířky prostoru mezi oknem a lednicí – ta o okna může být i užší – záleží na estetice pohledu.

Šířka spodních skříněk:

* Zásuvky levé u trouby – 400 mm
* Pod dřezem cca 400 mm podle koše a dřezu
* Myčka 450 mm
* Zásuvky pravé pod ID varnou deskou co nejširší s ohledem na karusel – cca 820 mm
* Karusel – podle potřeby

Co se týká barevného provedení:

Pouze jiná barva  pod pracovní deskou. U zásuvek to není problém, ale jak to je možné i u dvířek, která jsou z jednoho kusu? Je možné je provést dvoubarevně?