Specifikace:
- pryžové mikroporézní pěny s uzavřenou a polouzavřenou buněčnou strukturou (pryže EPDM, CR, NBR, SBR apod.)
- polyethylenová pěna sesíťovaná s uzavřenou buněčnou strukturou
- polyurethanové pěny na etherové nebo esterové bázi
- homogenní pryž v deskách nebo rolích (pryže EPDM, CR, NBR, SBR, NR, HNBR, NBR/PVC, ACM, ECO apod.)
- netkané textilie (tepelně pojené, vpichované), plst (tabule, kotouče)
- vytlačované profily z mikroporézních (pěnových) nebo homogenních materiálů (EPDM, CR, SBR, PVC, TPE atd.)

2017-11-15