|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Plot*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Popis*** |  | ***množství*** | ***jed. cena*** | ***cena*** |
| *výkopy v hornině tř. III, šíře 0,4 m, hloubky 0,8 m* | *bm* | *13,6* |  |  |
| *dovoz a odvoz bagru* | *ks* | *1* |  |  |
| *podsyp základů štěrkopískem tl. 10 cm* | *bm* | *13,6* |  |  |
| *beton do základů, šíře 0,4 m, hloubky 0,5 m* | *bm* | *13,6* |  |  |
| *betonáž základů plotu* | *bm* | *13,6* |  |  |
| *vyrovnání podkladu* | *bm* | *9,6* |  |  |
| *základy z tvarovek ztraceného bednění tl.30, beton* | *bm* | *9,6* |  |  |
| *izolace proti zemní vlhkosti stěrková* | *bm* | *9,6* |  |  |
| *vyzdívka podezdívky výšky 0,4 m* | *ks* | *44* |  |  |
| *vyzdívka sloupků z betonových tvárnic š.20* | *ks* | *25* |  |  |
| *vyzdívka sloupků z betonových tvárnic š 30* | *ks* | *14* |  |  |
| *betonáž tvarovek* | *ks* | *83* |  |  |
| *výplňový beton do tvarovek* | *ks* | *83* |  |  |
| *tvarovka KBF 20-7 A přírodní* | *ks* | *67* |  |  |
| *tvarovka KBF 20 -7AP přírodní* | *ks* | *4* |  |  |
| *tvarovka KBF 30 - 7 A přírodní* | *ks* | *14* |  |  |
| *betonářská výztuž V 12* | *bm* | *23,2* |  |  |
| *betonářská výztuž V 18* | *bm* | *41,8* |  |  |
| *silikon* | *ks* | *1* |  |  |
| *flexibilní mrazuvzdorné lepidlo* | *ks* | *1* |  |  |
| *stříška průběžná šíře 20 cm* | *ks* | *44* |  |  |
| *stříška průběžná šíře 30 cm* | *ks* | *4* |  |  |
| *montáž stříšek* | *bm* | *9,6* |  |  |
| *plotové pole DUOFUSE antracit* | *ks* | *4* |  |  |
| *montáž plovového pole* | *bm* | *6,9* |  |  |
| *ostatní rozpočtové náklady* | *%* |  |  |  |
| *doprava materiálu* |  |  |  |  |
| ***CELKEM bez DPH*** |  |  |  |  |
| ***CELKEM s DPH*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Pletivový plot s podhrabovou deskou*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Popis*** |  | ***množství*** | ***jed. cena*** | ***cena*** |
| *sloupek pr .38, délka 2100, šedý* | *ks* | *26* |  |  |
| *vzpěra pr. 38, délka 1500 , šedý* | *ks* | *6* |  |  |
| *Pletivo Prima, PVC, šedé, výška 125 cm, 25m bal.* | *ks* | *3* |  |  |
| *napínací strojky , šedé* | *ks* | *9* |  |  |
| *vázací drát, barevný, 50 m* | *ks* | *1* |  |  |
| *drát PVC napínací, 52 m, šedý* | *ks* | *3* |  |  |
| *drát PVC napínací, 78 m, šedý* | *ks* | *1* |  |  |
| *hloubení jam pro sloupky* | *ks* | *26* |  |  |
| *betonáž sloupků a vpěr* | *ks* | *26* |  |  |
| *napnutí napínacího drátu* | *bm* | *183* |  |  |
| *podhrabová deska 2450x300x50* | *ks* | *25* |  |  |
| *montáž podhrabových desek* | *ks* | *25* |  |  |
| *držák vzpěry na PD* | *ks* | *6* |  |  |
| *držák PD průběžný* | *ks* | *22* |  |  |
| *držák PD koncový* | *ks* | *6* |  |  |
| *přiháčkování pletiva* | *bm* | *183* |  |  |
| *montáž pletiva* | *bm* | *61* |  |  |
| *beton B 15* | *m3* | *1,3* |  |  |
| *doprava* |  | *1* |  |  |
| *ostatní rozpočtové náklady* | *%* |  |  |  |
| *Celkem* |  |  |  |  |
| *CELKEM s DPH* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Terasa*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Popis*** |  | ***množství*** | ***jed. cena*** | ***cena*** |
| *odkopávky hl. 30 cm* | *m2* | *32* |  |  |
| *výkop děr pro pergolu 0,4 x0,4 x0,7* | *ks* | *6* |  |  |
| *betonáž děr pro pergolu, včetně betonu* | *ks* | *6* |  |  |
| *vodorovné přemístění výkopku* | *m3* | *9* |  |  |
| *odvoz zeminy, suti na skládku* | *t* | *14,40* |  |  |
| *hutnění podkladu* | *m2* | *30* |  |  |
| *kamenivo 8-16 tl. 20 cm* | *m2* | *30* |  |  |
| *položení dlažby včetně podkladní vrstvy 2-4* | *m2* | *30* |  |  |
| *dlažba* | *m2* | *30* |  |  |
| *obrubník zahradní s betonovou opěrkou* | *bm* | *14* |  |  |
| *přesun hmot* | *t* | *15* |  |  |
| *skládání HR* | *ks* | *3* |  |  |
| *doprava materiálu* |  |  |  |  |
| *Celkem* |  |  |  |  |
| *CELKEM s DPH* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Chodník*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Popis*** |  | ***množství*** | ***jed. cena*** | ***cena*** |
| *odkopávky hl. 25 cm* | *m2* | *33* |  |  |
| *vodorovné přemístění výkopku* | *m3* | *8,3* |  |  |
| *hutnění podkladu a dlažby* | *m2* | *33* |  |  |
| *podkladní vrstvy ze štěrku 8-16 tl. 15 cm* | *m2* | *32* |  |  |
| *položení dlažby včetně podkladní vrstvy 4-8* | *m2* | *32* |  |  |
| *příplatek za dořez dlažby* | *bm* |  |  |  |
| *dlažba* | *m2* | *32* |  |  |
| *obrubník zahradní s betonovou opěrkou* | *bm* | *33* |  |  |
| *přesun hmot* | *t* | *12* |  |  |
| *obrubník zahradní s betonovou opěrkou* | *bm* | *3* |  |  |
| *ostatní rozpočtové náklady* | *%* |  |  |  |
| *skládání HR* | *ks* | *5* |  |  |
| *doprava materiálu* |  |  |  |  |
| *Celkem* |  |  |  |  |
| *CELKEM s DPH* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Parkovací stání*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Popis*** |  | ***množství*** | ***jed. cena*** | ***cena*** |
| *odkopávky 40 cm* | *m2* | *70* |  |  |
| *výkop děr pro pergolu 0,4 x0,4 x0,7* | *ks* | *5* |  |  |
| *betonáž děr pro pergolu, včetně betonu* | *ks* | *5* |  |  |
| *vodorovné přemístění výkopku* | *m3* | *28* |  |  |
| *hutnění podkladu a dlažby* | *m2* | *68* |  |  |
| *vrstva z drceného kameniva 16-32 , tl 20 cm* | *m2* | *68* |  |  |
| *betonové lože, tl. 15 cm* | *m2* | *68* |  |  |
| *položení dlažby včetně podkladní vrstvy 4-8* | *m2* | *15* |  |  |
| *příplatek za dořez dlažby* | *bm* |  |  |  |
| *dlažba* | *m2* | *70* |  |  |
| *obrubník chodníkový s betonovou opěrkou* | *bm* | *7,5* |  |  |
| *obrubník zahradní s betonovou opěrkou* | *bm* | *21* |  |  |
| *přesun hmot* | *t* | *2,5* |  |  |
| *ostatní rozpočtové náklady* | *%* |  |  |  |
| *skládání HR* | *ks* | *9* |  |  |
| *doprava materiálu* |  |  |  |  |
| *Celkem* |  |  |  |  |
| *CELKEM s DPH* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Popis*** | ***cena*** | |  |  |
| *Plot betonový* |  | |  |  |
| *Plot pletivový* |  | |  |  |
| *Terasa* |  | |  |  |
| *Chodník* |  | |  |  |
| *Parkovací stání* |  | |  |  |
| ***Celkem bez DPH*** |  | |  |  |
| ***Celkem s DPH*** |  | |  |  |