Malba ve třech vrstvách. Tmelení flexibilním akrylátovým tmelem, díry, rohy a nerovnosti vyrovnávací hmotou Knauf apod.

Před započetím prací podpis smlouvy o dílo a po dokončení předávací protokol a fakturu.

**Výpočet**

Malba na bílo Primalex Expert 260m2

Penetrace pro sjednocení podkladu 260m2

Oškrabání staré 260m2

Rozmytí, tmelení 260m2

Zakrytí, odvoz oškrabků a odpadu 60m2

Doprava materiálu -

**Ceklem**