Specifiakce:

- pryžové mikroporézní pěny s uzavřenou a polouzavřenou buněčnou strukturou (pryže EPDM, CR, NBR, SBR apod.)

- polyethylenová pěna sesíťovaná s uzavřenou buněčnou strukturou

- polyurethanové pěny na etherové nebo esterové bázi

- homogenní pryž v deskách nebo rolích (pryže EPDM, CR, NBR, SBR, NR, HNBR, NBR/PVC, ACM, ECO apod.)

- netkané textilie (tepelně pojené, vpichované), plst (tabule, kotouče)

- vytlačované profily z mikroporézních (pěnových) nebo homogenních materiálů (EPDM, CR, SBR, PVC, TPE atd.)

2017-11-02