Ďalšie informácie:v počte 1 ks
Motor
Typ motora
Objem motora
Menovité otáčky
2500 ot./min
Výkon
10,4 kW
Počet valcov
dvojválec
Ventilový rozvod motora
OHV
Mazanie motora
tlakové
Prevodovka
hydrostatická
Max. rýchlosť
8,8 km/hod.
Tempomat
áno
Záber
102 cm
Počet nožov
2 ks
Výška kosenia
3,0 - 9,0 cm
Zberač trávy
áno
Systém zberu
vákuový
Objem koša
300 l
Signalizácia plného koša
akustická
Mulčovanie
Zadný odhod trávy
Bočný odhod trávy
Zapínanie kosačky
elektromagnetické
Štartovanie
elektrický štartér
Svetlá
Systém bezpečnostných spínačov
Nastaviteľné sedadlo
Signalizácia prevádzky
Kontrolný panel
Zadný záves pre pripojenie ťahaného príslušenstva
Rám pre pripojenie snehovej radlice
na želanie
Objem nádrže - palivo
7 l
Rozmer kolies - predné
15 x 6,00 - 6 "
Rozmer kolies - zadné
18 x 8,50 - 8 "
Výška
mm
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Hmotnosť
230 kg
(Množstvo, materiál, rozmery, cenový limit, atd.)

2017-10-23