**Bukurešť, dopravné, poptávka**

Dne 19/1/2015

Jedná se o zásobník na kapalný dusík, inspiračně válcové zásobníky:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Varianta A***: jedna nádoba

jeden podvozek;

**dvě zásilky**

typ 180/4, průměr podvozku 508 mm, výška nádoby cca 1613 mm, prázdná nádoba 109 kg,

**s obalem bedna základna cca 750x750mm, výška obalu cca 1850mm, váha obalu cca 50kg, celkem tedy cca 160 kg**

A manipulační vozík (pojízdný podvozek):



Základna cca 700x700 mm, výška cca 250 mm, váha cca 10 kg

**S obalem tedy cca 750x750 mm, výška cca 300 mm, váha obalu cca 5 kg**

**Celkem tedy 15 kg**

***Varianta B:*** pouze jedna nádoba integrovaná s podvozkem (inspiračně stále válcový zásobník,

viz nahoře); **jedna zásilka**

Typ 230/4 RB (round base), průměr podvozku 660 mm, výška nádoby 1391 mm,

prázdná nádoba 125 kg;

**s obalem cca 850x850 mm, výška cca 1600 mm, váha obalu cca 50 kg**

**celkem tedy cca 180 kg**

***Varianta C:*** pouze jedna nádoba integrovaná s podvozkem (inspiračně stále válcový zásobník,

viz nahoře; **jedna zásilka**

Typ 230/4 SB (square base), základna podvozku 715 x715 mm, výška nádoby 1391 mm,

prázdná nádoba 143 kg;

**s obalem cca 900x900 mm, výška cca 1600 mm,váha obalu cca 50 kg**

**celkem tedy 195 kg**