Výmena stupačkových ventilov

Guľový ventil voda G6/4“ 2 ks

Guľový ventil G1“ 1 ks

šróbenie pozink. G6/4“ 2 ks

šróbenie pozink. G1! 1 ks

DG prechod D50-G6/4“ PPR 4 ks

DG prechod D32-G1“ PPR 2 ks

PPR trubka D32 2.000 m

PPR trubka D50 4.000 m

T kus pozink . G6/4-G1/2“ 2 ks

T kus pozink. G1-G12“ 1 ks

Vsuvka 1“ 1 ks

Vsuvka 6/4“ 2 ks

Vzpúšťací kohút G1/2“ 3 ks

Demontáž ventilov a montáž nových vrátania vrátane vsadenia vyp. ventilov a T kus. zvarovanie PPR

Presun a doprava.