Klimatizacne zariadenia + montaz

-1x vonkajsia jednotka multisplit pre dve vnutorne jednotky

-1x vonkajsia jednotka multisplit pre tri vnutorne jednotky

Popis:

-1x vonkajsia jednotka multisplit min. vykon 4,0kW pre dve vnutorne jednotky 2 x 2,5kW

-1x vonkajsia jednotka multisplit min. vykon 6,8kW pre tri vnutorne jednotky 2 x 2,5kW + 1 x 3,5kW

Požadovaný výkon:

-1x vonkajsia jednotka multisplit min. vykon 4,0kW pre dve vnutorne jednotky 2x 2,5kW

-1x vonkajsia jednotka multisplit min. vykon 6,2kW pre tri vnutorne jednotky 2x2,5kW + 1x3,5kW

2017-01-18