**Posuvná samonosná brána.**

Realizácia : obec Zálesie (pri Bratislave).

Šírka otvoru : 450 cm.

1 variant

Výška 150 cm, bočné vedenie, výplň – zváraná sieť, ponúknite varianty.

2 variant

Výška 200 cm, vrchné vedenie, výplň – plech, ponúknite varianty.

Povrchová úprava - ponúknite varianty.

Uzamykateľná, nevysaditelná v uzavretom stave, s  možnosťou neskoršieho doplnenia el. pohonu

Cenová ponuka musí obsahovať aj popis konštrukcie (náčrt), použité materiály a komponenty, cena dopravy a montáže.