#

 **3**

 **KUCHYŇSKÁ LINKA**

 **2**

 **1**

**ZA HLÁDKOVEM 4, Oktavec**

SESTAVA VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

výška stropu: 2 720 mm
- výška sníženého stropu : ??? (sdělíme dodatečně)
- ostatní rozměry viz pláneK
- vzhled viz foto

SESTAVA VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ má obsahovat:
- 1: volitelně je možné protáhnutí před stěnu původního světlíku, pouze do výšky cca 8 – 100cm
- 2: na stěně vede svislé potrubí nepoužívaného plynu – (zakrýt mělkou otevřenou skříňkou
- 3: (částečně) skládací / sklápěcí jídelní /nebo pracovní) stolek

* výška: až do stropu
* hloubka: nemusí být plných 850mm – dosažitelnost / využitelnost ?
* v části provést niku (police, knihovna ?), případně přes roh pro vizuální odlehčení sestavy

Materiál:
lamino desky (?),
dohodnout barevnost (kuchyně je černá, pracovní deska dub, podlaha šedý vinyl, stěny bílý nátěr)