# 

**3**

**KUCHYŇSKÁ LINKA**

**2**

**1**

**ZA HLÁDKOVEM 4, Oktavec**

SESTAVA VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

výška stropu: 2 720 mm  
- výška sníženého stropu : ??? (sdělíme dodatečně)  
- ostatní rozměry viz pláneK  
- vzhled viz foto

SESTAVA VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ má obsahovat:  
- 1: volitelně je možné protáhnutí před stěnu původního světlíku, pouze do výšky cca 8 – 100cm  
- 2: na stěně vede svislé potrubí nepoužívaného plynu – (zakrýt mělkou otevřenou skříňkou  
- 3: (částečně) skládací / sklápěcí jídelní /nebo pracovní) stolek

* výška: až do stropu
* hloubka: nemusí být plných 850mm – dosažitelnost / využitelnost ?
* v části provést niku (police, knihovna ?), případně přes roh pro vizuální odlehčení sestavy

Materiál:  
lamino desky (?),   
dohodnout barevnost (kuchyně je černá, pracovní deska dub, podlaha šedý vinyl, stěny bílý nátěr)