Poptávka na oplocení, zámkovku a kačírek v lokalitě v Chrást u Mladé Boleslavi.

Poptávám realizaci zakázky na klíč za pevnou cenu maximálně 360.000,- Kč se závazným termínem do 30.6.2020 a zárukou 30 měsíců.

Součástí zakázky je:

* pletivové oplocení 2x33m, výšky 1,5 m+ podhrabové desky 20-30cm
* přední zděné oplocení 23m (plotové pole 5x cca 2,7m+ sloupek, vjezd 4,6m, branka1m, obezděné místo na popelnice 1,2m)
* chodník ze zámkovky délky 16m, šíře 1m
* 2 schody ze zámkovky 4,5x 1m a 1,4x 0,5m s podhledovým obrubníkem výšky 18cm
* vjezd ze zámkovky cca 36m2+dohutnit kamenivem výškový rozdíl k vozovce cca 40cm
* oddělení soklu kačírkem šíře 0,5m délky celkem16m u 2 stran domu

V ceně jsou zahrnuty:

* veškeré materiály, vedlejší náklady, doprava a práce
* štěrky a kameniva na hutnění apod.
* nakládka a dovoz zeminy z místní obce (zeminu platí objednatel)
* hutnění štěrků a zeminy na celém pozemku a urovnání horní vrstvy zeminy/ ornice
* na pozemku je již k dispozici 10 tater kvalitní zeminy, ještě je třeba navést 6 tater podkladní zeminy dle podmínek viz výše.
* u vjezdových vrat a branky je třeba do tvarovek a oplocení instalovat průchody na kabeláže a zabudovat schránku na dopisy

Požadované materiály:

* od firmy CS beton: zámkovka Histori 4cm na chodníky, 6 nebo 8 cm na vjezd (MC v katalogu výrobce 4cm-393 Kč a 6cm-430 Kč s DPH)
* od firmy Diton: pohledové tvarovky hladké s fasetou, šedá přírodní barva ( MC výrobce 70kč /kus s DPH), bude třeba cca 210ks
* výkop do nezámrzné hloubky (cca 80cm) – tomu odpovídá množství betonu+ztraceného bednění
* poplastované pletivo a sloupky.

V ceně nejsou zahrnuty:

* plotové dílce předního zděného oplocení
* pojezdová vrata/motor a branka
* materiál zeminy