1. **Venkovní omítky (vápenocementové):**

*Naceňte prosím práci + lešení + materiál*


*Složení*


1. Vápenocementová omítka
2. Fasádni štuk
3. Fasádni barva na vápenocementovou omítku (bila/smetanová barva)


*Plochy:*

1. Zapadni pohled (do ulice) – 50m2 celkem (25 m2 je jiz hotova vapenocementova omitka)
2. Jizni pohled (prujezd) – 35 m2 celkem (30 m2 je jiz hotova vapenocementova omitka)
3. Vychodni pohled -39 m2 celkem









1. **Podlahy v červeně vyznačené části budovy:**


*Naceňte prosím práci. Materiál dodáme vlastní.*

*Složení*

1. Polystyren 5 cm
2. Beton C20 o tlusty 10 cm

*Plochy:*

1. *80 m2 (červeně vyznačené části)*



***Fotky***















