**Prosím o cenovou nabídku:**

|  |  |
| --- | --- |
| **popis** | **cena práce** |
| Výměna 2ks železobetonový překlad (á 180cm) Přízemí |  |
| Usazení 2xU travezy a svaření (5,5m, náhrada chybějící štítové zdi) přeplátování s věncem |  |
| Betonový věnec 15m + kotvy pro pozenice (bednění, armování, suchý beton) ve výšce cca 3m |  |
| Zdění Porfix 30, čelní a zadní nosná zeď s ovory pro okna 40m2 |  |
| Zdění Porfix 15, štítové zdi pro okna 25m2 |  |
| Betonový věnec 15m + kotvy pro pozednice (bednění, armování, suchý beton) ve výšce cca 6m |  |
| Vícepráce hodinová sazba (člověkohodina pomocník) |  |
| Vícepráce hodinová sazba (člověkohodina kvalifikovaný zedník) |  |

