Rekonštrukcia vykurovania v rodinnom dome
- rodinný dom bol 4 roky odpojený od sietí, teraz je tam 30 ročný samotiažny kotol (posledná 4 roky nebol zapnutý) a TUV bola ohrievaná elektrinou
- nemám projekt, ale preferovaná konfigurácia je uvedená nižšie
- dodať a nainštalovať kotol medveď condens 25
- dodať a nainštalovať nádobu na TUV 300l, hovorili mi že lepší bude stojatý aj keď pivnica má strop vo výške len cca 2m
- ostatný asi potrebný materiál (expanzomat, 3 cestný ventil, obehové čerpadlo, trubky, ...)
- buď vyčistenie sústavy (lebo 4 roky bola vypustená a nechcem, aby hneď zaniesla nový kotol), alebo inštalácia nejakého filtra pred kotol
- kotolňa je v nevykurovanej pivnici, takže teplovodné trubky by mali mať aj izoláciu
- dodať a nainštalovať 7ks termostatických radiátorových ventilov (počet radiatorov v dome je 9, ale 2 radiátory už majú termostatické ventily)
- dodať nainštalovať ekvitermickú reguláciu (vonkajšie čidlo)
- vyvložkovať komín cca 7 metrov
- kotol je umiestnený pod úrovňou domovej gravitačnej kanalizácie, takže bude potrebné dodať aj nádobu a čerpadlo na kondenzát a tiež potrebujem doriešiť vypúšťanie vody zo systému = myslím si, že by to mohla vyriešiť väčšia zberná nádoba na kondenzát + väčšie čerpadlo do kanalizácie, vzdielenosť kanalizácie od kotla je ca 2 metre, prevýšenie cca 1 meter
-odstrániť a odviesť starý kotol a bojler
- ak som na niečo dôležité zabudol, kľudne to pridajte, ja potrebujem, aby to bol funkčný a spoľahlivý celok
Prípadne ak robíte aj iné inštalatérske práce mám aj:
- výmena vodovodnej trubky vo WC miestnosti (cca 2 metre = 1 meter v stene jeden meter vo vzduchu), výmena WC (kombi WC dodám), do WC miestnosti nainštalovať nové umývadlo s batériou (dodám umývadlo + batéria + syfón) = pritiahnuť vodu (SV + TUV), ukončiť dvoma malými ventilmi + odviesť odpad (všetko je v pivnici rovno pod WC miestnosťou
- cez podlahu dotiahnuť vodu do kuchyne (SV a TUV), ukončiť dvoma malými ventilmi + odviesť odpad (terajšie umývadlo je na nevhodnom mieste tak to len nejako odmontujeme a zaslepíme), SV, TUV aj odpad sú v pivnici rovno pod kuchyňou
Poznámky: (stará)trubka na TUV je pripravená hneď vedľa kotla; podlaha/strop sú väčšinou keramické,
Verím, že som na nič podstatné nezabudol a prikladám aj pár fotiek

2017-07-28