

Jsme SVJ pro dům Hennerova 217 v Praze 5.

Poptáváme výměnu ocelových vodovodních stoupaček na studenou vodu za plastové (máme jen rozvody studené vody). Dům je čtyřpodlažní, horizontální rozvody v suterénu budovy jsou již v plastu vnější průměr 32,0mm Ocelové stoupačky jsou tři a mají vnější průměr 42,5mm a jsou vedeny v šachtě společně s ostatními - odpad, plyn, elektrika apod. Realizaci předpokládáme v roce 2019.

Jednotlivé bytové jednotky mají vyzděná bytová jádra s různě velkým revizním otvorem. Podmínkou je provést výměnu tak, aby byl minimální zásah do stávajících zděných konstrukcí a obkladů bytového jádra. V případě nutnosti stavebních úprav je potřeba zajistit uvedení do původního stavu (zdivo, obklady).

Prosíme o zpracování nabídky ve dvou variantách min. s rozdělením na materiál a montážní práce.

1. Ocelové trubky se vyřežou pouze v oblasti revizních dvířek a zbytek trubek bude použit pro protažení plastových trubek
2. Ocelové trubky se vyřežou úplně, včetně prostupů mezi jednotlivými podlažími , vytvořením otvorů ve zdivu a obkladech šachty pro potřeby odstranění ocelových trubek a nahrazení trubkami plastovými. Následně bude uvedeno do původního stavu (zazdění, obklad).

S pozdravem

Ing. Jiří Rottr předseda představenstva pro dům Hennerova 217

tlf: 606 635 733, mail: jiri.rottr@seznam.cz